

Transformatör 50 Hz lik , 1000 V ‘luk kaynağa bağlı iken histeresiz kaybı 650 W ve fuko kaybı 350 W dır. Eğer transformatör 100 Hz lik , 2000 V ‘luk kaynak gerilimi uygulandığında yeni histeresiz ve fuko kayıplarını hesaplayınız.

